[bookmark: h.gjdgxs]Руководство по взаимодействию с сервисом коротких сообщений (SMS) на основе SMPP протокола


Общие положения

SMPP — протокол, описывающий взаимодействие Клиента с SMS-сервером Платформы, для передачи SMS и USSD сообщений.

Точка доступа

Взаимодействие Клиента с SMS-сервером Платформы осуществляется по адресу имя_хоста порт 2775

Проверка доступного баланса – через личный кабинет Клиента.


Техническая часть

Настройка SMPP-клиента

[bookmark: h.30j0zll]Для работы с Платформой по протоколу SMPP, необходимо произвести следующие настройки SMPP-клиента:
· Host: имя_хоста
· Port: 2775 


Обязательные параметры:
· System_ID: Логин*
· Password: Пароль*
· Interface_Version: 0x34
· System_Type: NULL
· Src_Addr_TON: 0x05
· Src_Addr_NPI: 0x01
· Dest_Addr_TON: 0x01
· Dest_Addr_NPI: 0x01 

